

ZAPYTANIE OFERTOWE: DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI 
DLA MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W KRAKOWIE MOCAK

CZĘŚĆ A – MEBLE TAPICEROWANE
CZĘŚĆ B – STOŁY I KRZESŁA
CZEŚĆ C – MEBLE NA WYMIAR
1. Informacje ogólne
Zamawiający: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie, montaż i ustawienie mebli przeznaczonych do użytkowania w przestrzeniach Muzeum.
Zamówienie podzielono na trzy niezależne części.
Część A – meble tapicerowane
1. Narożnik modułowy – 1 kpl.
1. Pufa / sofa z częściowym oparciem – 2 szt
1. Sofa z oparciem częściowym lewo i prawostronna – 6 szt
1. Puf bez oparcia – 10 szt
Część B – stoły i krzesła
1. Stół  – 1 szt.
1. Krzesła składane – 20 szt.
1. Krzesła drewniane – 20 szt.
1. Stoły składane/mobilne – 4 szt.

Część  C – meble na wymiar
1. Szafa narożna
1. Szafa na kosze na śmieci
1. Szafa na krzesła składane IKEA FRÖSVI
1. Regał o szerokości 250 cm
1. Regał o szerokości 150 cm
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie albo wszystkie części zamówienia 
(A, B lub C). Zamawiający dokona wyboru oferty odrębnie dla każdej części.
Postępowanie ma charakter regulaminowy i jest prowadzone poza reżimem ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wewnętrznymi zasadami udzielania zamówień obowiązującymi u Zamawiającego.
1. Miejsce i termin składania ofert: oferty w formacie pdf prosimy przesyłać na adres: magdalena.mazik@mocak.pl 
Oferty należy złożyć do dnia 14.10.2026 do godziny: 12.00
1. Termin i miejsce realizacji zamówienia: miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego - MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków. Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 13.11.2026. 
Dokładny termin dostawy i montażu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym z odpowiednim wyprzedzeniem, z uwzględnieniem godzin otwarcia Muzeum dla zwiedzających.


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część A – meble tapicerowane
Meble tapicerowane są przeznaczone do użytkowania przez zwiedzających Muzeum. 
Muszą być stabilne, trwałe, bezpieczne, łatwe do utrzymania w czystości i wykonane z materiałów przeznaczonych do intensywnej eksploatacji.
1. Narożnik modułowy – 1 kpl.
1. Pufa / sofa z częściowym oparciem – 2 szt
1. Sofa z oparciem częściowym lewo i prawostronna – 6 szt
1. Puf bez oparcia – 10 szt
A1. NAROŻNIK MODUŁOWY – 1 szt
Model referencyjny: Moso 170 cm, beżowy, lewostronny, zaokrąglony, Lectus24. 
Model referencyjny składa się z trzech elementów: modułu narożnego, modułu z jednym oparciem oraz otomany z lewym oparciem. Moduły są łączone łącznikami typu „krokodylek”.
	Parametr
	Model referencyjny
	Wymaganie równoważne

	Typ
	Narożnik modułowy
	Narożnik modułowy

	Konstrukcja
	3 moduły
	Minimum 3 niezależne moduły

	Forma
	Zaokrąglona, obła
	Zaokrąglona, bez ostrych narożników

	Układ
	Lewostronny
	Lewostronny

	Szerokość
	170 cm
	165–175 cm

	Głębokość
	250 cm
	245–255 cm

	Wysokość
	75 cm
	73–77 cm

	Głębokość siedziska
	62 cm
	60–64 cm

	Funkcja spania
	Nie
	Nie

	Pojemnik
	Nie
	Nie

	Wypełnienie siedziska
	Pianka T30 + sprężyna falista
	Parametry nie gorsze niż w rozwiązaniu

	Wypełnienie oparcia
	Pianka T25
	Min. T25 lub rozwiązanie równoważne

	Łączenie modułów
	Łączniki typu „krokodylek”
	Stabilny system łączenia i rozłączania

	Tapicerka
	Tkanina szenilowa Arena 2
	Tkanina kontraktowa/przemysłowa do intensywnego użytkowania

	Kolor
	Beżowy
	Błękity, zielenie, beże, szarości


Tapicerka i kolorystyka
1. wysoka odporność na ścieranie min. 50 000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO 12947-2 lub norma równoważna)
1. odporność na częste czyszczenie
1. łatwe usuwanie zabrudzeń
1. trwałość koloru
1. odporność na intensywne użytkowanie
1. możliwość regularnej pielęgnacji bez skomplikowanych zabiegów
Preferowane są tkaniny kontraktowe/przemysłowe przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej. Przed realizacją Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbki proponowanych tkanin do akceptacji Zamawiającego. Ostateczny kolor zostanie wybrany z przedstawionego wzornika w gamie: błękity, zielenie, beże, szarości. Wybór tkaniny i koloru spośród wzornika spełniającego wymagania OPZ nie może powodować zwiększenia ceny ani wydłużenia terminu realizacji.
A2. PUFA / SOFA Z CZĘŚCIOWYM OPARCIEM – 2 szt
Modele referencyjne: Otomana modułowa Moso, prawostronna, beżowa, zaokrąglona oraz Otomana modułowa Moso, lewostronna, beżowa, zaokrąglona.
	Parametr
	Model referencyjny
	Wymaganie równoważne

	Typ
	Otomana modułowa
	Pufa/sofa modułowa z częściowym oparciem

	Forma
	Zaokrąglona
	Zaokrąglona, obła

	Szerokość
	160 cm
	155–165 cm

	Głębokość
	95 cm
	90–100 cm

	Wysokość
	75 cm
	73–77 cm

	Głębokość siedziska
	62 cm
	60–64 cm

	Oparcie
	Częściowe, boczne
	Częściowe po jednej stronie

	Wariant
	Prawostronny/lewostronny
	Zgodny z aranżacją

	Wypełnienie siedziska
	Pianka T30 + sprężyna falista
	Parametry nie gorsze

	Wypełnienie oparcia
	Pianka T25
	Min. T25 lub równoważne

	Funkcja spania
	Nie
	Nie

	Pojemnik
	Nie
	Nie

	Tapicerka
	Tkanina szenilowa
	Tkanina kontraktowa/przemysłowa

	Kolor
	Beżowy
	Błękit, zieleń, beż, szarość


Mebel powinien posiadać stabilną konstrukcję umożliwiającą intensywne użytkowanie. Forma powinna być miękka i zaokrąglona, bez ostrych krawędzi. Częściowe oparcie ma zapewniać komfortowe podparcie przy zachowaniu otwartego charakteru mebla.
A3. SOFA Z OPARCIEM CZĘŚCIOWYM LEWO I PRAWOSTRONNA – 6 szt
Przedmiotem zamówienia jest sofa modułowa, lewo i prawostronna (po 3 sztuki), charakteryzująca się obłym (zaokrąglonym) kształtem, przeznaczona do samodzielnego użytkowania lub łączenia w systemy narożnikowe.
Poniższa tabela definiuje kluczowe cechy techniczne i jakościowe, które musi spełniać produkt oferowany (zarówno referencyjny model Moso, jak i każdy model równoważny):
	Cecha / Parametr
	Model Referencyjny: Moso (Otomana zaokrąglona prawa)
	Kryteria Równoważności (Wymagania Minimalne)

	Konstrukcja i typ
	Modułowa otomana prawostronna
	Konstrukcja modułowa z systemem niewidocznych łączników, pozycjonowanie lewe i prawe

	Linia stylistyczna
	Nowoczesna, organiczna, zaokrąglona bryła
	Obły design, brak ostrych krawędzi na łukach zewnętrznych, stylizacja minimalistyczna soft-minimalism (forma zbliżona charakterem do modelu referencyjnego)

	Konstrukcja i wypełnienie siedziska
	Sprężyny faliste / bonell + pianka wysokoelastyczna (HR)
	Pianka tapicerska lub pianka tapicerska i sprężyny, o parametrach zapewniających trwałość i odporność na odkształcenia przy intensywnym użytkowaniu.

	Rodzaj tkaniny
	Tkanina szenilowa premium o wyraźnej strukturze
	Tkanina kontraktowa/przemysłowa, odporność na ścieranie min. 50 000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO 12947-2 lub norma równoważna), odpowiednia do regularnego czyszczenia, odporna na plamy i umożliwiająca łatwe usuwanie zabrudzeń.

	Kolorystyka
	Ciepły beż / ecru
	Szary lub beżowy

	Wymiary 
	Wysokość: 75 cm
Szerokość: 160 cm
Głębokość: 95 cm
Głębokość siedziska
62 cm
	Wysokość: 73–77 cm; szerokość: 155–165 cm; głębokość: 90–100 cm; głębokość siedziska: 60–64 cm.



A4. PUF BEZ OPARCIA - 10 szt
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa puf tapicerowanych spełniających parametry techniczne i wizualne określone w poniższej specyfikacji. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na model referencyjny (Puf modułowy Agio szarobeżowy, boucle) lub na modele równoważne, o cechach nie gorszych niż opisane w tabeli.
	Cecha / Parametr
	Model referencyjny: Puf Agio
	Wymagania dla modeli równoważnych

	Typ mebla
	Puf modułowy, wolnostojący
	Puf tapicerowany o geometrycznej (prostokątnej/kwadratowej) bryle

	Kolorystyka
	Szarobeżowy
	Szary lub beżowy

	Materiał obicia
	Tkanina typu bouclé (baranek)
	Tkanina kontraktowa/przemysłowa, odporność na ścieranie min. 50 000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO 12947-2 lub norma równoważna), odpowiednia do regularnego czyszczenia, odporna na plamy i umożliwiająca łatwe usuwanie zabrudzeń.

	Konstrukcja i wypełnienie siedziska
	Podwójne sprężynowanie (zapewniające elastyczność i odporność na odkształcenia)
	Pianka tapicerska lub pianka tapicerska i sprężyny, o parametrach zapewniających trwałość i odporność na odkształcenia przy intensywnym użytkowaniu.

	Wymiary przybliżone
	Standardowe wymiary dla modułu Agio (ok. 80-90 cm szerokości/głębokości)*
	Tolerancja wymiarów: Szerokość: 70–95 cm, Głębokość: 70–95 cm, Wysokość: 40–45 cm



Wspólne wymagania dla mebli tapicerowanych w części A
1. nowe, wolne od wad i kompletne
1. przeznaczone do intensywnego użytkowania w obiekcie publicznym
1. stabilne i bezpieczne
1. łatwe do czyszczenia i konserwacji
1. bez ostrych, niebezpiecznych krawędzi
1. z materiałów o trwałości odpowiedniej do intensywnej eksploatacji
1. w przypadku elementów tapicerowanych – tkanina o odporności na ścieranie min. 50 000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO 12947-2 lub norma równoważna)
Jeżeli oferowany model jest elementem systemu modułowego, powinien umożliwiać stabilne łączenie z innymi elementami systemu. Dla rozwiązania równoważnego Wykonawca przedstawia sposób łączenia modułów.
DOSTAWA, MONTAŻ I ODBIÓR – CZĘŚĆ A
Cena obejmuje transport, wniesienie, montaż, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, usunięcie opakowań i uporządkowanie miejsca dostawy.
Odbiór obejmuje sprawdzenie ilości, zgodności z ofertą i OPZ, wymiarów, jakości wykonania, stabilności, stanu tapicerki i działania połączeń modułowych. Wady lub niezgodności podlegają usunięciu lub wymianie.
Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące, chyba że oferta przewiduje dłuższy okres.

CZĘŚĆ B – STOŁY I KRZESŁA
1. Stół  – 1 szt.
1. Krzesła składane – 20 szt.
1. Krzesła drewniane – 20 szt.
1. Stoły składane/mobilne – 4 szt.

B1 STÓŁ  – 1 SZT.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż wielkogabarytowego stołu wykonanego z materiałów określonych w poniższej tabeli, o stabilnej konstrukcji i starannym wykończeniu. Poniższa tabela przedstawia wymagania techniczne dla modelu referencyjnego oraz dopuszczalne kryteria dla modeli równoważnych:
	Cecha konstrukcyjna
	Model referencyjny: Gaia (lub bliźniaczy)
	Wytyczne dla rozwiązań równoważnych

	Wymiary blatu
	350 cm × 100 cm (długość × szerokość)
	Dokładnie 350 × 100 cm 

	Wysokość stołu
	Standardowa jadalniana: ok. 75–77 cm
	W przedziale 75–78 cm.

	Materiał blatu
	Lite drewno dębowe (klasa A/B, bezsęczne)
	Lite drewno liściaste (dąb, jesion) lub gruby, wysokiej jakości fornir dębowy na rdzeniu drewnianym. Wyklucza się cienkie laminaty PCV.

	Grubość blatu
	Min. 40 mm (lite drewno lub optycznie pogrubiane na krawędziach).
	Min. 40 mm – blat musi zachować sztywność przy długości 350 cm bez efektu uginania.

	Wykończenie powierzchni
	Olejowanie lub olejowosk, kolor dąb naturalny / jasny dąb / dąb bielony
	Lakier matowy głęboki lub olejowosk o wysokiej odporności na wilgoć, plamy i zarysowania.

	Konstrukcja podstawy (nogi)
	Centralna noga z połączonych ze sobą masywnych belek dębowych LUB stabilne nogi drewniane w krawędziach.
	Stabilna podstawa zapewniająca bezpieczne użytkowanie stołu o wymiarach 350 × 100 cm; dopuszcza się centralną podstawę drewnianą lub stabilne nogi drewniane rozmieszczone przy krawędziach, bez kolizji z miejscami siedzącym

	Krawędzie blatu
	Proste lub delikatnie fazowane / miękko opracowane.
	Proste, lekko zaoblone




B2. KRZESŁA SKŁADANE – 20 SZT.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż krzeseł składanych. Poniższa tabela przedstawia wymagania techniczne dla modelu referencyjnego oraz dopuszczalne kryteria dla modeli równoważnych:

	Parametr
	Model referencyjny: IKEA FRÖSVI (kod: 705.343.15)
	Wymagania dla modeli równoważnych

	Konstrukcja
	Składana
	Możliwość składania na płasko, oszczędność miejsca

	Materiał
	Lity buk, lakier bezbarwny
	Lite drewno liściaste (buk, jesion, dąb lub pokrewne)

	Konstrukcja siedziska
	Ażurowe (z listew)
	Konstrukcja listwowa lub profilowana, ergonomiczna

	Oparcie
	Zaokrąglone
	Profilowane, zapewniające stabilne podparcie pleców

	Wytrzymałość
	Max. obciążenie do 110 kg
	Dopuszczalne obciążenie użytkowe min. 110 kg, potwierdzone kartą produktu, specyfikacją producenta, raportem z badań lub innym równoważnym dokumentem.

	Cechy dodatkowe
	Otwór w oparciu do zawieszenia na ścianie
	Uchwyt lub otwór ułatwiający przenoszenie/zawieszanie


B3. KRZESŁA DREWNIANE – 20 SZT.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż krzeseł. Poniższa tabela przedstawia wymagania techniczne dla modelu referencyjnego oraz dopuszczalne kryteria dla modeli równoważnych:
	Parametr
	Model referencyjny: IKEA LISABO
	Wymogi dla modelu równoważnego (minimalne lub zakres)

	Materiał konstrukcji
	Lite drewno (brzoza/jesion), okleina jesionowa
	Lite drewno liściaste lub sklejka gięto-klejona, pokryta naturalnym fornirem.

	Wykończenie powierzchni
	Bezbarwny lakier akrylowy (odporny na zarysowania)
	Lakier o podwyższonej odporności na ścieranie, matowy lub półmatowy.

	Konstrukcja / Montaż
	System szybkiego montażu (zoptymalizowane pod kątem stabilności wciskanie/zatrzaskiwanie nóg)
	Dopuszcza się montaż tradycyjny (śrubowy) pod warunkiem zapewnienia stabilności konstrukcji pod obciążeniem.

	Siedzisko / Oparcie
	Profilowana, profil skandynawski, bez tapicerki (opcjonalnie z nakładką materiałową)
	Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie z drewna lub sklejki. Gładkie krawędzie.

	Wymiary gabarytowe
	Szerokość: ok. 44 cm
Głębokość: ok. 51 cm
Wysokość: ok. 80 cm
Wysokość siedziska: ok. 45 cm
	Szerokość: 42–46 cm
Głębokość: 48–53 cm
Wysokość całkowita: 78–82 cm
Wysokość siedziska: 44–46 cm

	Wytrzymałość / Testy
	Przetestowane do użytku domowego (normy EN)
	Dokument potwierdzający wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo siedziska przeznaczonego do użytku poza mieszkaniem, np. zgodność z PN-EN 16139 lub normą równoważną.

	Wersja kolorystyczna
	Naturalny jesion, opcjonalnie czarny barwiony jesion
	Naturalny odcień drewna (jesion/dąb/jasna brzoza) lub jednolity czarny.

	Zabezpieczenie nóg
	Podkładki filcowe w zestawie
	Obowiązkowe zabezpieczenie stopek nóg zapobiegające rysowaniu podłóg twardych.


B4. STOŁY SKŁADANE/MOBILNE – 4 SZT.
	Cecha / Parametr
	Model referencyjny: IKEA MITTZON
	Wymogi minimalne dla rozwiązania równoważnego

	Typ konstrukcji
	Mobilny stół biurowy/konferencyjny z uchylnym blatem
	Konstrukcja umożliwiająca złożenie blatu do pionu i sztaplowanie (gniazdowanie) stołów jeden obok drugiego w celu oszczędności miejsca.

	Szerokość blatu
	140 cm
	Od 138 cm do 142 cm

	Głębokość blatu
	70 cm
	Od 68 cm do 75 cm

	Wysokość (rozłożony)
	75 cm
	Standardowa wysokość biurowa: 73 – 76 cm

	Mobilność
	4 kółka jezdne z blokadą bezpieczeństwa
	Min. 4 kółka skrętne, w tym co najmniej 2 wyposażone w sprawny hamulec/blokadę jazdy.

	Kolorystyka
	Matowy zielony (satynowe wykończenie) / nogi zielone lub neutralne
	Zielony, oliwkowy lub inny odcień zieleni matowej (dopuszcza się przesłanie wzornika do akceptacji)

	Materiał blatu
	Płyta wiórowa, folia melaminowa, obrzeże z tworzywa
	Płyta laminowana lub melaminowana, odporna na zarysowania, łatwa w czyszczeniu, z zabezpieczonymi krawędziami (ABS/PCV).

	Wyposażenie dodatkowe
	Haczyki po obu stronach na torbę/słuchawki, zintegrowany podnóżek
	Min. 1 haczyk na akcesoria. Konstrukcja ramy zapewniająca stabilne oparcie dla nóg użytkownika.

	Gwarancja
	10 lat
	Minimum 5 lat gwarancji Wykonawcy. Jeżeli producent oferuje dłuższy okres gwarancji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu uprawnienia wynikające z tej gwarancji.


DOSTAWA, MONTAŻ I ODBIÓR – CZĘŚĆ B
Cena obejmuje transport, wniesienie, montaż, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, usunięcie opakowań i uporządkowanie miejsca dostawy.
Odbiór obejmuje sprawdzenie ilości, zgodności z ofertą i OPZ, wymiarów, jakości wykonania, stabilności.Wady lub niezgodności podlegają usunięciu lub wymianie.
Minimalny okres gwarancji: 60 miesięcy dla stołów B1 i B4 oraz 24 miesiące dla krzeseł B2 i B3, chyba że oferta przewiduje dłuższy okres.

CZĘŚĆ C - MEBLE NA WYMIAR
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż mebli na wymiar, zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową, obejmującą zabudowy meblowe przeznaczone do przechowywania wyposażenia oraz obsługi istniejących instalacji technicznych. 
W zakres zamówienia wchodzą:
1. Szafa narożna
1. Szafa na kosze na śmieci
1. Szafa na krzesła składane IKEA FRÖSVI
1. Regał o szerokości 250 cm
1. Regał o szerokości 150 cm
Wszystkie elementy należy wykonać na wymiar i dopasować do istniejącej przestrzeni oraz infrastruktury technicznej. Szczegółowe wymiary, podziały frontów, układ półek, otworów i elementów konstrukcyjnych określono w załączonej dokumentacji rysunkowej. Dokumentacja rysunkowa stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia.

C1. SZAFA NAROŻNA
	Parametr
	Wymagania

	Typ
	Zabudowa narożna wykonywana na wymiar

	Wymiary
	Zgodnie z dokumentacją rysunkową

	Konstrukcja
	Zabudowa dostosowana do geometrii istniejącego narożnika oraz przebiegu instalacji

	Fronty
	Zamykane skrzydła/drzwi

	Dostęp do instalacji
	W zabudowie należy wykonać otwory rewizyjne umożliwiające dostęp do istniejących instalacji

	Dostęp do skrzynki elektrycznej
	Otwór rewizyjny umożliwiający dostęp do skrzynki elektrycznej bez konieczności demontażu zabudowy

	Dostęp do pompy
	Otwór rewizyjny umożliwiający dostęp do pompy znajdującej się w ścianie

	Dostęp do odpływu
	Otwór umożliwiający dostęp do odpływu pompy, wymagającego okresowego czyszczenia

	Serwisowanie
	Rozwiązanie powinno umożliwiać swobodny dostęp serwisowy do instalacji

	Pozostałe wymagania
	Wymiary i rozmieszczenie otworów zgodnie z dokumentacją rysunkową


Otwory rewizyjne nie mogą zostać zabudowane w sposób uniemożliwiający późniejszy dostęp do instalacji. Ich lokalizacja powinna odpowiadać rozmieszczeniu elementów instalacyjnych wskazanych na rysunkach.

C2. SZAFA NA KOSZE NA ŚMIECI
	Parametr
	Wymagania

	Typ
	Zamykana zabudowa meblowa wykonywana na wymiar

	Przeznaczenie
	Przechowywanie koszy na odpady

	Kosze
	Kosze na kółkach o pojemności 60 l lub większe (wchodzące w zakres zamówienia i dostarczone razem z szafą przez wykonawcę)

	Wymiary zabudowy
	Zgodnie z dokumentacją rysunkową

	Fronty
	Zamykane

	Układ wewnętrzny
	Dostosowany do wymiarów i sposobu użytkowania koszy

	Użytkowanie
	Należy zapewnić możliwość swobodnego wysuwania, wyjmowania i ustawiania koszy

	Wentylacja / dostęp
	W razie konieczności należy uwzględnić rozwiązania umożliwiające prawidłowe użytkowanie zabudowy


Wymiary oraz układ szafy należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem, z uwzględnieniem wymiarów koszy przedstawionych w dokumentacji.
C3. SZAFA NA KRZESŁA SKŁADANE
	Parametr
	Wymagania

	Typ
	Zamykana szafa wykonywana na wymiar

	Przeznaczenie
	Przechowywanie składanych krzeseł IKEA FRÖSVI

	Model referencyjny
	IKEA FRÖSVI – krzesło składane

	Konstrukcja
	Wewnętrzny układ dostosowany do przechowywania krzeseł w pozycji złożonej

	Fronty
	Zamykane skrzydła

	Wymiary
	Zgodnie z dokumentacją rysunkową

	Sposób przechowywania
	Krzesła ustawiane/przechowywane w sposób umożliwiający ich łatwe wyjmowanie

	Dostęp
	Konstrukcja nie może utrudniać wyjmowania pojedynczych krzeseł


Dokumentacja wskazuje zastosowanie krzeseł składanych FRÖSVI jako wyposażenia przeznaczonego do przechowywania w szafie.
C4. REGAŁ – 250 CM
	Parametr
	Wymagania

	Typ
	Regał wykonywany na wymiar

	Szerokość
	250 cm

	Wysokość
	215 cm

	Głębokość
	Zgodnie z dokumentacją rysunkową

	Konstrukcja
	Stabilna konstrukcja meblowa dostosowana do wymiarów zabudowy

	Podział
	Zgodnie z dokumentacją rysunkową

	Półki
	Układ i wymiary zgodnie z dokumentacją

	Wykończenie
	Zgodnie z dokumentacją i paletą kolorystyczną

	Montaż
	Montaż na miejscu przeznaczenia


Dokumentacja rysunkowa określa regał jako element o szerokości 250 cm i wysokości 215 cm.
C5. REGAŁ – 150 CM
	Parametr
	Wymagania

	Typ
	Regał wykonywany na wymiar

	Szerokość
	150 cm

	Wysokość
	215 cm

	Głębokość
	Zgodnie z dokumentacją rysunkową

	Konstrukcja
	Stabilna konstrukcja meblowa dostosowana do wymiarów zabudowy

	Podział
	Zgodnie z dokumentacją rysunkową

	Półki
	Układ i wymiary zgodnie z dokumentacją

	Wykończenie
	Zgodnie z dokumentacją i paletą kolorystyczną

	Montaż
	Montaż na miejscu przeznaczenia


Dokumentacja rysunkowa wskazuje regał o szerokości 150 cm i wysokości 215 cm.
Wymagania ogólne dla wykonania mebli w części C
Wykonanie na wymiar
Wszystkie elementy należy wykonać na wymiar, zgodnie z dokumentacją rysunkową oraz po dokonaniu przez Wykonawcę pomiaru rzeczywistego miejsca montażu.
Weryfikacja wymiarów
Przed rozpoczęciem produkcji Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować wymiary w miejscu realizacji i uwzględnić ewentualne odchylenia istniejących ścian, podłóg i innych elementów budynku.
Materiały
Materiały zastosowane do wykonania zabudowy powinny być przeznaczone do wykonywania trwałych zabudów meblowych oraz odpowiednie do intensywnego użytkowania.
Krawędzie i wykończenie
Wszystkie widoczne krawędzie elementów meblowych należy estetycznie wykończyć. Nie dopuszcza się pozostawienia nieosłoniętych krawędzi płyt w miejscach widocznych lub narażonych na uszkodzenia podczas użytkowania.
Okucia
Zastosowane zawiasy, prowadnice, łączniki i pozostałe okucia powinny być dostosowane do intensywnego użytkowania oraz ciężaru poszczególnych elementów.
Fronty i skrzydła
Drzwi i skrzydła szaf powinny pracować płynnie, bez kolizji z sąsiadującymi elementami oraz zapewniać swobodny dostęp do wnętrza zabudowy.
Dostęp do instalacji
Wykonanie zabudowy nie może ograniczać dostępu do istniejących instalacji. W szczególności należy zachować możliwość dostępu do skrzynki elektrycznej, pompy oraz odpływu pompy wskazanych w dokumentacji. Otwory rewizyjne muszą umożliwiać wykonanie czynności kontrolnych, konserwacyjnych i czyszczenia.
Montaż
Zamówienie obejmuje dostawę wszystkich elementów na miejsce realizacji oraz ich kompletny montaż.
Dopasowanie do pomieszczenia
Zabudowy należy wykonać z uwzględnieniem istniejących ścian, podłogi, instalacji oraz innych elementów znajdujących się w miejscu montażu.
Dokumentacja
Wykonanie należy przeprowadzić na podstawie załączonej dokumentacji rysunkowej zawierającej widoki z góry, widoki frontowe, boczne oraz informacje dotyczące poszczególnych elementów zabudowy.

1. DOSTAWA, WNIESIENIE I MONTAŻ
4. bezpieczny transport i zabezpieczenie mebli
4. wniesienie do wskazanego pomieszczenia/przestrzeni w terminie ustalonym z Zamawiającym
4. montaż i ustawienie
4. usunięcie opakowań
4. uporządkowanie miejsca realizacji
4. odbiór każdej części zamówienia zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę
4. Zamawiający może odmówić odbioru elementu posiadającego wadę istotną albo niezgodnego z ofertą, OPZ lub uzgodnioną próbką/wzornikiem.
4. stwierdzone przy odbiorze wady lub niezgodności Wykonawca usunie albo uszkodzony/niezgodny element wymieni w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, chyba że ze względu na technologię wykonania Zamawiający zaakceptuje inny termin

1. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
1. wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, dla części, na którą Wykonawca składa ofertę;
2. wskazanie części zamówienia objętej ofertą (A, B lub C);
3. dla części A i B – wskazanie producenta i modelu oferowanego produktu, a jeżeli produkt jest wykonywany na zamówienie – jego jednoznaczne oznaczenie i opis;
4. w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego – karta produktu, specyfikacja producenta, wydruk katalogowy lub inne dokumenty pozwalające zweryfikować spełnienie wymagań równoważności określonych w OPZ;
5. dokumenty lub informacje wymagane w OPZ na potwierdzenie szczególnych parametrów, w tym wymaganej wytrzymałości, norm lub parametrów tkaniny – jeżeli dotyczą oferowanego produktu;
6. oświadczenie Wykonawcy zawarte na końcu niniejszego zapytania;
7. pełnomocnictwo – jeżeli ofertę podpisuje osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.


1. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto – 100%.
Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej będą dokonywane odrębnie dla każdej części zamówienia.
Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, spełniająca wszystkie wymagania zapytania i przedstawiająca najniższą cenę brutto za realizację całej danej części.


1. ZASADY RÓWNOWAŻNOŚCI
Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskazano konkretny produkt, producenta, model, znak towarowy lub rozwiązanie referencyjne, wskazanie takie służy wyłącznie określeniu oczekiwanego przez Zamawiającego standardu jakościowego, funkcjonalnego, użytkowego i estetycznego. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów lub rozwiązań równoważnych.
Za produkt lub rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna produkt, który spełnia wszystkie minimalne wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, w szczególności wymagania wskazane w tabelach dotyczących poszczególnych elementów zamówienia, oraz zapewnia właściwości użytkowe, funkcjonalne, jakościowe i techniczne nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.
Przy ocenie równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę w szczególności:
0. funkcjonalność i przeznaczenie produktu, w tym możliwość jego użytkowania w sposób przewidziany w opisie przedmiotu zamówienia;
0. wymiary produktu – zgodnie z przedziałami, tolerancjami lub wymiarami dokładnymi określonymi przez Zamawiającego;
0. konstrukcję, stabilność, bezpieczeństwo i trwałość;
0. rodzaj i jakość zastosowanych materiałów oraz ich przydatność do przewidzianej intensywności użytkowania;
0. właściwości użytkowe, w szczególności odporność na zużycie, ścieranie, zabrudzenia, częste czyszczenie lub uszkodzenia, jeżeli wymagania takie zostały określone;
0. formę, kształt, kolorystykę i sposób wykończenia – w zakresie, w jakim cechy te zostały określone przez Zamawiającego jako wymagane;
0. sposób montażu, składania, łączenia, ustawiania lub przemieszczania, jeżeli funkcjonalności takie zostały przewidziane dla danego elementu;
0. wymagane parametry wytrzymałościowe, zgodność z normami, atesty, certyfikaty lub okres gwarancji, jeżeli zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Równoważność nie oznacza konieczności zaoferowania produktu identycznego z produktem referencyjnym. Dopuszczalne są różnice w zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, technologicznych lub wzorniczych, pod warunkiem że nie powodują one pogorszenia wymaganych przez Zamawiającego parametrów, funkcjonalności, trwałości, bezpieczeństwa ani walorów użytkowych. Jeżeli dla danego parametru Zamawiający określił konkretne wymaganie minimalne, przedział, tolerancję albo wskazał określoną cechę jako obligatoryjną, wymaganie to stanowi podstawę oceny równoważności, niezależnie od parametrów produktu referencyjnego. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym producenta i model oferowanego produktu oraz przedstawić wraz z ofertą informacje umożliwiające Zamawiającemu ocenę jego zgodności z wymaganiami, w szczególności kartę produktu, kartę techniczną, specyfikację producenta, katalog, wydruk ze strony internetowej producenta, fotografie lub inne dokumenty zawierające odpowiednie dane techniczne, użytkowe lub jakościowe. Jeżeli przedstawione przez Wykonawcę informacje nie będą wystarczające do oceny równoważności, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich wyjaśnienia lub uzupełnienia, pod warunkiem że nie będzie to prowadziło do zmiany zaoferowanego produktu na inny po upływie terminu składania ofert. Ciężar wykazania, że zaoferowany produkt spełnia wymagania równoważności określone przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

1. ZASADY BADANIA OFERT
1. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty lub przedłożonych dokumentów, a także do uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie, o ile nie prowadzi to do istotnej zmiany treści oferty ani ceny.
2. Zamawiający może poprawić oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, informując o tym Wykonawcę.
3. Oferta nie będzie podlegała dalszemu rozpatrywaniu w szczególności, jeżeli została złożona po terminie, nie obejmuje wszystkich pozycji danej części, jest niezgodna z wymaganiami zapytania albo mimo wezwania nie pozwala na potwierdzenie spełnienia wymagań OPZ lub równoważności oferowanego rozwiązania.

4. Zamawiający może zakończyć postępowanie albo jego część bez wyboru oferty. W szczególności może to nastąpić, gdy nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania, cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki przeznaczone na realizację danej części i Zamawiający nie może ich zwiększyć, nastąpiła istotna zmiana okoliczności albo postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą jego prawidłowe zakończenie.

1. OSOBA DO KONTAKTU 
W sprawach proceduralnych, technicznych, a także umawiania wizji lokalnej.
Magdalena Mazik, magdalena.mazik@mocak.pl, tel. 12 263 40 35
Wizja lokalna przed złożeniem oferty jest fakultatywna. W części C, niezależnie od przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty, wybrany Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem produkcji do wykonania pomiaru rzeczywistego miejsca montażu.


1. GWARANCJA
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres co najmniej 24 miesięcy dla części A, pozycji B2 i B3 oraz części C, a dla pozycji B1 i B4 – na okres co najmniej 60 miesięcy. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru danej części bez wad istotnych. Jeżeli producent oferuje dłuższy okres gwarancji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu uprawnienia wynikające z tej gwarancji.
XII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Z wybranym Wykonawcą dla danej części zostanie zawarta umowa. Projektowane postanowienia umowne będą obejmowały w szczególności następujące kwestie:
1. obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym, OPZ, dokumentacją rysunkową, ofertą Wykonawcy oraz zaakceptowanymi próbkami lub wzornikami;
2. termin realizacji oraz zasady uzgadniania terminu dostawy, wniesienia i montażu;
3. wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym za realizację całej danej części, obejmujące wszystkie koszty wskazane w zapytaniu ofertowym;
4. płatność wynagrodzenia po wykonaniu i odbiorze całej danej części, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu; Zamawiający nie przewiduje zaliczek;
5. zasady odbioru, w tym możliwość odmowy odbioru elementów z wadami istotnymi lub niezgodnych z OPZ, ofertą albo zaakceptowaną próbką/wzornikiem;
6. obowiązek usuwania wad i niezgodności oraz wymiany wadliwych elementów w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
7. zakres i okres gwarancji oraz sposób zgłaszania i usuwania wad w okresie gwarancyjnym;
8. odpowiedzialność Wykonawcy za szkody powstałe w związku z dostawą, wniesieniem i montażem w obiekcie Zamawiającego;
9. kary umowne, w szczególności za zwłokę w realizacji zamówienia, zwłokę w usunięciu wad oraz odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
10. przesłanki odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w przypadku istotnego naruszenia obowiązków przez Wykonawcę oraz zasady rozliczenia wykonanej części zamówienia;

XIII.  ZAŁĄCZNIKI
1. Rysunki poglądowe.
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